建设用地适宜性评价分析说明

本评价基于坡度与高程双因子加权叠加，采用自然断点法分级，形成四级适宜性评价结果：

一、评价方法
· 坡度打分：5°以下5分、5-10°为4分、10-15°为3分、15-25°为2分、25°以上1分
· 高程分级：采用自然断点法分为5级，最低级5分，最高级1分
· 坡向因子（可选）：南坡5分、北坡1分、东/西坡3分、东北/西北坡4分、东南/西南坡3分
· 权重：根据用户勾选指标及设置，权重之和为1
· 最终分级：对加权得分采用自然断点法分为适宜、较适宜、限制、不适宜四类

二、评价结果统计
· 适宜建设区：7792格，占比47.7%
· 较适宜建设区：2641格，占比16.2%
· 限制建设区：3609格，占比22.1%
· 不适宜建设区：2277格，占比14.0%

三、结论
评价结果可用于控规、修规编制前期地形分析参考。高程数据来源：JAXA ALOS（12.5m）。本工具采用纯前端本地计算，不上传项目数据。

2026 UrbanDataCraft 城市数据匠｜控规地形快速评价｜城市规划 GIS 在线工具